**Das Notfunk Referat im Distrikt „C“ veranstaltet am 13 Mai 2017 einen Notfunk-Fielddays auf dem Gelände das BGS Museums in Rosenheim.**

**Der Notfunk Fieldday findet bei jedem Wetter statt.**

**Veranstalter:**

DARC Distrikt C Oberbayern Hans-Peter Greil DJ1CC Tel: 08026-93600 / 01716011748

Klaus Puppe DL8MEW OVV C14 Rosenheim

Für das BGS Museum: Peter Heinzl

**Navi Adresse bzw GPS Daten :**

Rosenheim, Egarten, Kapellenweg

Der Kapellenweg endet am Tor zum Landübungsplatz Egarten der Bundespolizei Rosenheim.

Dort befindet sich der Fielddayplatz und das BGS Museum.

Koordinaten: 47° 52' 7'' N / 12° 5' 47'' E

Anruf QRG`s für Besucher sind 145,275 simplex und das Relais DB0AV 439,100

Alle Besucher werden gebeten sich bei (dj1cc@darc.de) anzumelden damit die Mittagsverpflegung geplant werden kann. Es gibt Eintopf.

Besucher mit Womo oder Camper kommen möchten, müssen sich grundsätzlich anmelden da die Stellplätze begrenzt sind und für den Freitagabend für alle Verpflegung beschafft wird. (Grill )

**Programm:**

Vorträge zum Thema Notfunk, Vorführungen von Geräten und NVIS-Antennen, sowie ATV im Notfunk.

Da der Fieldday auf dem Gelände des BGS – Museums stattfindet werden am Samstag Führungen durch das Museum angeboten. Dauer je Führung ca. 2-2,5h.

**Betrieb:**

Ein Funknetz betreiben für den Großraum Rosenheim auf 2m , 70cm und Hamnet.

Für die Fläche Süd Deutschland und angrenzende Länder (Österreich, Südtirol) Verbindungen auf Kurzwelle in SSB und Pactor einrichten, um mit Notfunkgruppen bzw Stationen national und international Verbindung aufzunehmen. Eingebunden werden auch die Kurzwellen Funkstationen des THW besetzt mit unterstützenden Funkamateuren.

Verwendete Rufzeichen: **DL0NFC** und **DL0ROS**.

**Frequenzen:**

Für 80m 3643.0 Khz +- QRM in SSB , für 40m 7110.0 Khz +- QRM in SSB.

Inhalte wie im NF-Rundspruch, also Rufzeichen, Name, Locator, Raport und Informationen über die jeweilige Station übermitteln.

**Für Pactor-P2P** auf 80m 3603.0 Khz Dial USB in Pactor.

Für den Pactorbetrieb wird auch um eine Anmeldung bei DJ1CC via WINLINK gebeten um die Betriebszeiten und gegebenen Falles geänderte Frequenzen bekannt zu machen.

**Beispieltext mit Template: Nachricht-DARC-Muster-02.txt .**

Zu finden auf der Seite im DARC Referat Notfunk, Winlink2000/ Templates.

P2P: True

Subject: 2017-05-13 08:34:24

Standort: Rosenheim Egarten.

Latitude 47.86860 (47° 52' 7'' N)

Longitude 12.09557 (/ 12° 5' 47'' E)

Locator: JN67bu

Betrieb: Pactor P3 Station mit Notstrom Akku + Generator.

Station: TRX :IC7200 bis 100Watt ; Antenne Kelemen 80/40m iV in 6 Meter Höhe

Allgemeines:

Ersatzstation: Notfunkkoffer IC7000 / Pactor PTC-2 usb P3 / Z11pro2 Tuner/ OE3OPJ Antenne.

Anmerkung: vy73+55 aus dem Distrikt "C" Oberbayern. 73 de DJ1CC

Wir freuen uns auf zahlreiche Funkverbindungen und viele Besucher!

Vy73+55 de DJ1CC